Tipo motore

Distribuzione

Carburante

Alesaggio e corsa

Cilindrata

Alimentazione

Accensione

Avviamento

Scarico

Lubrificazione

Cambio

Frizione

Trasmissione primaria

Trasmissione secondaria

Telaio

Sospensione anteriore

Sospensione posteriore

Freno anteriore

Freno posteriore

Cerchi

Pneumatici

Dimensioni

Peso a secco

Capacità serbatoio

* peso dichiarato a secco, senza liquidi

GP-0 160 4 SPEED 

ZS Monocilindrico orrizzontale, 4T raffreddato ad aria

Monoalbero, SOHC - 2 valvole

Benzina senza piombo ( N.O. min 95)

60mm x 55mm

155.5 CC

Carburatore KF PZ27 (sezione ovale 18 x 26). Filtro aria racing

Elettronica, con candela e bobina esterna

Kick starter con dispositivo di autodecompressione

Scarico in acciaio inox. Monosilenziatore Arrow sottosella in titanio

Carter umido. Quantità olio: 1 l

A 4 rapporti ravvicinati N-1-2-3-4

In bagno d’olio a 6 dischi

Ingranaggi.

A catena. Rapporto 35/16 (2,187)

Traliccio in tubi di acciaio

Forcella upside down. Steli Ø 33mm

Forcellone in alluminio. Monoammortizzatore con piggy-back.

Completamente regolabile: idraulica in compressione ed estensione, precarico molla e interasse

Disco singolo Ø 180mm. Pinza monoblocco fissaggio radiale a 4 pistoncini

Pastiglie sinterizzate. Pompa assiale con serbatoio integrato. Tubo in treccia metallica

Disco singolo Ø 155mm. Pinza a fissaggio radiale a 2 pistoncini.

Pompa con serbatoio integrato. Tubo in treccia metallica

In alluminio. Anteriore 2,50 x 10" - Posteriore 3,00 x 10"

Tubeless. Anteriore 3.50 - 10. Posteriore 110/80 - 10

Lunghezza massima: 1470mm

Larghezza massima: 630mm ai

semimanubri Altezza massima: 790mm

65 Kg*

3,5 litri